보도자료	국회의원 최문순	blog.daum.net/moonsoonc

150-702 서울 영등포구 여의도동 1번지 국회의원 회관 344호 전화 : 02-784-4177 전송 : 02-788-3344 홈페이지 : www.moonsoonc.net

수 신	각 언론사 정치부, 사회부
발 신	국회의원 최문순
문 의	보좌관/비서관(02-784-4177)
일 자	2010. 5. 31(월)
제 목	“결정적 증거의 파란색 1번이 남아 있는 것은 불가능 ” 보도협조의 건

“결정적 증거의 파란색 1번, 폭발 이후 남는 것 불가능”

1. 정부가 밝힌 결정적 증거(smoking gun)는 어뢰 추진체이며, 특히 이 어뢰 추진체의 프로펠러 앞단에 적힌 파란색 잉크의 “1번” 표시가 한글을 쓰는 북한의 소행을 결정하는 핵심적 증거로 인용되었습니다.

2. 그러나 어뢰 추진체 후부의 이 “1번” 글씨의 존재에 대해 어뢰 폭발로 인해 발생하는 고온, 고압의 환경 하에서 소실되지 않고 남아있을 수 있는 것에 대한 여러 의혹이 제기되어 왔고, 이에 “1번” 글씨가 과연 폭발 과정에서 남아 있을 수 있는지 여부에 대해 관련 전문가(버지니아대 물리학과 교수)에게 분석과 의견조회를 진행하고 이에 대한 답변을 받았습니다.

3. 우선 결론적으로 전문가의 의견은 이렇습니다. “250kg의 폭약량에서 발산될 에너지 양에 근거해서 간단한 계산을 해보면, 폭발 직후 어뢰의 추진 후부의 온도는 쉽게 350 °C 혹은 1000 °C 이상까지도 올라가게 됩니다. 이러한 온도들에서 유기 마커펜의 잉크는 타버리게 됩니다.”라는 결론입니다. 즉 다시 말해 파란색 “1번” 표기는 지워질 수밖에 없다는 결론입니다.

4. 이 같은 결론에 도달하게 된 분석과 의견을 담은 영문 원본과 번역본을 함께 첨부합니다. 더불어 합동조사단의 흡착물질 분석 결과를 설명한 국방과학연구원의 이근득 박사의 경우도 폭발과정에서 발생하는 열은 기본적으로 3,000도 이상 발생한다는 의견을 진술한 바 있습니다.“끝”

첨부1.  ‘1번 표기’ 관련 분석 및 의견진술 영문 원본

첨부2.  ‘1번 표기’ 관련 분석 및 의견진술 한글 번역본

국 회 의 원  최 문 순

영문 원본

FACTS

- Ink of a permanent marker is made of xylene, toluene, or alcohol

- Boiling temperatures are 138.5 C (xylene), 110.6 C (toluene), 78.4 C (alcohol)

The main question: can the temperature of the propeller part of the torpedo reach above 150 C at the explosion?

Question 1: what is the energy released by the explosion of the torpedo?

Answer 1: According to the Nuclear Regulatory Commission, the energy released by an explosive, E, is

E (in kJ) = 4500 * W (in kg)

where W is the weight of the explosive.

About 60 % of E goes to heat, Q.

Thus, for a 250 kg explosive, the heat emitted is

Q (kJ) = 4500 * 0.6 * 250 kg = 6.81 * 10^5 (kJ) = 6.81 * 10^8 (J).

Question 2: How much heat is required to increase the temperature of the steel part of the 1700 kg torpedo up to 150 C from the temperature of the ocean water, say 4 C?

Answer 2:

Facts:

- After subtracting the explosive mass, 250 kg, the maximum mass of the metal part will be 1700 kg  250 kg = 1450 kg.

- The specific heat of steel is 420 J/kg/C.

- Thus, the required energy is about 420 J/kg/K * 1450 kg * 150 = 9.135 * 10^7 J.

This means that if only 13 % of the total heat released by the explosive was transferred to the steel, the steel will heat up to 150 C and the ink of the permanent marker would have burnt out.

Question 3: If all the heat of the explosive was transferred to the steel part, what temperature the steel part will become?

Answer 3:

Q = 6.81 * 10^8 (J)

Specific heat = 420 J/kg/C.

Q = Weight * Specific heat * temperature increase

Temperature increase = Q/Weight/Specific heat = 6.81 * 10^8 / 1450 / 420 = 1118.23 C

In Conclusion,

"Based on the energy that will be released by a 250 kg explosive, my simple estimation tells that the temperature of the propulsion section of the torpedo will become easily 350 C or higher than 1000 C right after the explosion. Those temperature will burn out the ink of an organic permanent marker."

한글 번역본

사실

-	마커의 잉크는 크실렌, 톨루엔 그리고, 알콜로 이루어져있다.

-	각각의 끓는점은 138.5 °C (크실렌), 110.6 °C(톨루엔), 78.4°C(알콜)이다.

주요 의문: 어뢰의 프로펠러 부분이 폭발시 150 °C 이상 다다를 수 있는가.

의문1. 어뢰 폭발시 발생하는 에너지의 크기는 얼마인가?

답 1. 원자력 규제 위원회(Nuclear Regulatory Commission)에 의하면, 폭발시 방출되는 에너지, E의 크기는 E(kJ 단위) = 4500 * W(kg 단위) 이며, 이때 W는 화약의 무게이다.

대략 60%의 에너지가 열, Q로 변환된다.

따라서, 250kg의 화약의 경우, 방출되는 열의 크기는

Q(kJ) = 4500 * 0.6 * 250 kg = 6.81 * 10^5 (kJ) = 6.81 * 10^8 (J)

의문 2. 철로 된 1700kg의 어뢰 부분이, 예를 들어, 바다의 온도 4 °C로부터 150 °C까지 증가하려면 얼마나 많은 열이 필요하나?

답 2.

사실:

-	화약의 무게 250kg을 제한 후, 철 부분의 최대 무게는 1700 kg - 250 kg = 1450 kg.

-	철의 비열은 420 J/kg/C 이다.

-	따라서, 요구되는 에너지의 크기는 420J/kg/K * 1450 kg * 150 = 9.135 * 10^7 J 이다.

이는 만일 폭발시 발생하는 열의 13%만이 철로 전달되었다고 하더라도, 철의 온도는 150 °C 이상으로 증가하게 되며, 마커의 잉크는 타버리게 된다는 것을 의미한다.

의문 3. 만일 폭발의 모든 열이 철로 전달되었다면, 철 부분의 온도는 얼마가 될까?

답 3.

Q = 6.81 * 10^8 (J)

비열 = 420 J/kg/°C

Q = 무게 * 비열 * 온도증가

온도증가 = Q / 무게 / 비열 = 6.81 * 10^8 /1450 /420 = 1118.23 °C

결론적으로,

"250kg의 폭약량에서 발산될 에너지 양에 근거해서 간단한 계산을 해보면, 폭발 직후 어뢰의 추진 후부의 온도는 쉽게 350 °C 혹은 1000 °C 이상까지도 올라가게 됩니다. 이러한 온도들에서 유기 마커펜의 잉크는 타버리게 됩니다."