국 방 부 Ministry of National Defense	보 도 자 료 News Release		일련번호 : 2011-0166 국방부 대변인실 전화 02)748-5511～6 FAX 02)794-8109 www.mnd.go.kr
2011. 8. 4(목)		총 3쪽입니다
•담당자 :시설기획환경과장 부이사관 김정철 •전화 : 02) 748-5810
이 자료는 배부 즉시 사용 가능합니다
舊 캠프머서 환경조사 결과

◦ 지난 8월 3일(수), 민․관․군 공동조사단은 5차 회의를 개최하여,       지난 2달간 진행되었던 지하수 및 토양 시료 분석결과에 대해서       토의하고 향후 조사방향을 논의하였다.

◦ 토양시료 분석결과

∙ 퇴역미군의 증언과 과거 부대배치도, 지역주민 대상 증언청취 및 전기       비저항탐사 등 물리탐사를 거쳐 주변과 다른 특성을 보이는 지역을       파악하고, 이 지역을 중심으로 14개 지점에서 20개(고엽제 및 다이옥신       5개)의 토양시료를 채취하여 분석하였다.

∙ 서울대에서 수행한 환경보전법상 토양오염물질 21개 항목에 대한 검사결과       국방·군사시설에 적용되는 토양오염 우려기준을 초과한 시료는 없었다.

◦ 다이옥신 분석결과

∙ 국가공인기관인 한국산업기술시험원에서 수행한 다이옥신 분석결과       다이옥신은 全시료에서 극미량이 검출되었다.

∙ 다이옥신은 0.304~0.986pg-TEQ/g(ppt, 1/1012) 농도로 검출되었는데,       이는 미국 환경보호청(EPA)의 주거지역 기준인 1,000pg-TEQ/g의        1/1,000~1/3,000수준이고, 전국 토양 다이옥신 평균농도의 1/2~1/7       수준이다.

또한 고엽제에 포함된 다이옥신 종류는 검출되지 않았다.

* 다이옥신 토양평균농도 : 1.9(‘08년) / 2.3pg-TEQ/g(‘09년)

◦ 고엽제 분석결과

∙ 성균관대에서 실시한 고엽제 분석결과 全시료에서 고엽제가 검출되지       않았다.

◦ 지난 6월 16일 부대 내 1곳의 심정을 대상으로 실시한 지하수 수질검사      결과는 검사결과 다이옥신과 PCE는 검출되지 않았으며, TCE는 기준      이내로 검출되었다.

(TCE 검사결과 : 0.002㎎/L, 환경기준 0.03㎎/L)

* TCE/PCE : 금속세정, 드라이크리닝 등에 사용되는 유기용제

ㅇ 결론적으로 분석결과 화학물질 매립으로 인한 토양오염 및 다이옥신,

고엽제에 의한 오염이 있다고 볼만한 과학적 증거가 불충분한 것으로

판명되었다.

ㅇ 공동조사단은 지역주민 의혹해소를 위하여 환경조사 및 시료 분석결과에

대하여 8월 8일 주민설명회를 실시할 예정이다.

ㅇ 또한, 주민측 조사위원들의 의견에 따라 토양조사항목 중 PCBs의 경우는

기준치 이내가 검출되었음에도 주민의혹의 해소를 위해 8월 10일

주민참관 하에 PCB가 검출된 지역 등 4개소를 굴착 조사할 계획이다.

* PCBs : Polychlorinated Biphenyls, 변압기 등에 함유된 잔류성

유기오염물질

붙 임 : 토양 전항목 분석결과

토양 전항목 분석결과

(농도단위 : mg/kg)

분석항목	검출 시료수 (20점 중)	검출농도		기준농도*
		최고	최저	1지역	2지역	3지역
카드뮴	20	2.35	0.76	4	10	60
구리	20	41.00	0.29	150	500	2,000
납	20	29.93	10.25	200	400	700
비소	20	12.33	0.31	25	50	200
수은	20	0.66	0.01	4	700	700
6가크롬	-	-	-	5	15	40
아연	20	126.57	21.46	300	600	2,000
니켈	20	24.76	0.81	100	500	500
불소	20	627.00	56.00	400	400	800
유기인	-	-	-	10	10	30
PCB	1	0.31	0.31	1	4	12
시안	-	-	-	2	2	120
페놀유	-	-	-	4	4	20
벤젠	-	-	-	1	1	3
톨루엔	-	-	-	20	20	60
에틸벤젠	1	5.21	5.21	50	50	340
크실렌	1	5.95	5.95	15	15	45
TPH	5	732.22	22.14	500	800	2,000
TCE	-	-	-	8	8	40
PCE	-	-	-	4	4	25
벤조(a)피렌	-	-	-	0.7	2	7

* 1지역 - 주거지, 공원, 어린이 놀이시설, 학교용지 등

2지역 - 유원지, 체육용지, 하천 등

3지역 - 국방·군사시설, 공장, 주차장, 도로 등